From 7e5883bbd6e699d1fcee0814c5a172d6348bd63c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Manuel Traut <manut@linutronix.de>
Date: Thu, 27 Jan 2011 00:52:19 +0100
Subject: convert the rest to the new buildsys format

Signed-off-by: Manuel Traut <manut@linutronix.de>
---
 .../boot-process/handout_boot-process_de.tex       | 22 ++++++++--------------
 1 file changed, 8 insertions(+), 14 deletions(-)

(limited to 'linux-basics/boot-process/handout_boot-process_de.tex')

diff --git a/linux-basics/boot-process/handout_boot-process_de.tex b/linux-basics/boot-process/handout_boot-process_de.tex
index 7f39dc7..0b36a61 100644
--- a/linux-basics/boot-process/handout_boot-process_de.tex
+++ b/linux-basics/boot-process/handout_boot-process_de.tex
@@ -1,14 +1,8 @@
-\documentclass{lxarticle}
-\usepackage{german}
-\usepackage[utf8]{inputenc}
-\usepackage{lxheaders}
-\usepackage{lxextras}
+\input{confighandout}
 
-\begin{document}
+\subsection{Der Linux-Boot-Prozess}
 
-\section*{Der Linux-Boot-Prozess}
-
-\subsection*{Aufgaben des Bootloaders}
+\subsubsection{Aufgaben des Bootloaders}
 
 Hauptaufgabe des Bootloaders ist die rudimentäre Initialisierung der
 Hardware, so dass mindestens das RAM benutzt werden kann. Dazu ist auf den
@@ -39,7 +33,7 @@ zImage steht (natürlich unkomprimiert) der Dekompressor-Code. Der Bootloader
 springt diese Adresse an und hat damit seine Arbeit beendet. Alles weitere
 läuft im Kernel ab.
 
-\subsection*{Gängige Bootloader}
+\subsubsection{Gängige Bootloader}
 
 Die Wahl des Bootloaders ist weitgehend eine Geschmacksfrage. Die
 verbreiteten Bootloader U-Boot und Redboot bieten im Wesentlichen die gleiche
@@ -72,7 +66,7 @@ Bootkernel sind ausserdem komplexe Aufgaben während des Bootvorgangs,
 beispielsweise automatisierte und sichere Firmware-Updates leicht
 realisierbar.
 
-\subsection*{Bootprobleme: Im Bootloader}
+\subsubsection{Bootprobleme: Im Bootloader}
 
 Während der Entwicklungsphase sind Probleme im Bootloader besonders
 unangenehm. Falls dieser bereits abstürzt, ehe er die serielle Schnittstelle
@@ -106,7 +100,7 @@ Häufige Problemquellen im Bootloader sind beispielsweise:
 	falschen IP-Adressen bis hin zu Treiber- oder Hardware-Problemen.
 \end{itemize} 
 
-\subsection*{Bootprobleme: Im Kernel}
+\subsubsection{Bootprobleme: Im Kernel}
 
 Bootprobleme im Kernel sind vergleichsweise einfach zu finden, sobald man
 eine Konsole auf der seriellen Schnittstelle hat. Der Kernel gibt meist recht
@@ -135,7 +129,7 @@ Fehlermeldung hängen bleibt, anstatt \cmd{/sbin/init} zu starten, dann
 liegt dies oft an fehlenden Device-Nodes im Verzeichnis \cmd{/dev}.
 Überprüfen Sie dies.
 
-\subsection*{Bootprobleme: In den Startskripten}
+\subsubsection{Bootprobleme: In den Startskripten}
 
 Wenn der Kernel erfolgreich das Rootfs mounten und \cmd{/sbin/init} starten
 konnte, wird letzteres versuchen, die in \cmd{/etc/inittab} angegebenen
@@ -152,4 +146,4 @@ gefunden wurde oder kein Netzwerkkabel eingesteckt ist. Des weiteren sollte
 das Skript selber erkennen, wenn über die Netzwerkschnittstelle das Rootfs
 per NFS gemountet wurde, und dann eine Neukonfiguration tunlichst unterlassen.
 
-\end{document}
+\input{tailhandout}
-- 
cgit v1.2.3

