From ea793b23c98403cefb38670d02a778b843bdf997 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: John Ogness <john.ogness@linutronix.de>
Date: Thu, 19 Apr 2018 11:03:45 +0200
Subject: replace *all* tabs with spaces

There are times when tabs are allowed and times when they are not.
Let's just simply never use tabs for anything. This makes it easy
to find presentations where tabs were accidentally inserted.

Signed-off-by: John Ogness <john.ogness@linutronix.de>
---
 .../boot-process/handout_boot-process_de.tex       | 26 +++++++++++-----------
 1 file changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)

(limited to 'linux-basics/boot-process/handout_boot-process_de.tex')

diff --git a/linux-basics/boot-process/handout_boot-process_de.tex b/linux-basics/boot-process/handout_boot-process_de.tex
index 0b36a61..7c7d937 100644
--- a/linux-basics/boot-process/handout_boot-process_de.tex
+++ b/linux-basics/boot-process/handout_boot-process_de.tex
@@ -82,22 +82,22 @@ Häufige Problemquellen im Bootloader sind beispielsweise:
 
 \begin{itemize} 
 \item Der Bootloader wurde nicht korrekt ins Flash geschrieben. In einem Fall
-	passierte dies beispielsweise, wenn der Compiler ein Binary mit
-	ungerader Länge erzeugte. Aber auch falsche Konfiguration des JTAGer
-	kann zu solchen Problemen führen.
+        passierte dies beispielsweise, wenn der Compiler ein Binary mit
+        ungerader Länge erzeugte. Aber auch falsche Konfiguration des JTAGer
+        kann zu solchen Problemen führen.
 \item Im Bootloader wurden die Timings für Bus-Schnittstellen wie RAM oder
-	Flash nicht korrekt eingestellt. Gerade wenn die Timings nicht ganz
-	falsch, sondern nur grenzwertig sind, kann es zu schwer
-	reproduzierbaren Bootproblemen kommen.
+        Flash nicht korrekt eingestellt. Gerade wenn die Timings nicht ganz
+        falsch, sondern nur grenzwertig sind, kann es zu schwer
+        reproduzierbaren Bootproblemen kommen.
 \item Die Ladeadresse für den Kernel ist nicht korrekt. Bei manchen
-	Bootloadern kann es leicht zu Verwechslungen zwischen physikalischen
-	und virtuellen Adressen kommen. Weder U-Boot noch Redboot melden
-	einen Fehler, wenn man den Kernel an eine Adresse lädt, an der
-	sich überhaupt kein RAM befindet...
+        Bootloadern kann es leicht zu Verwechslungen zwischen physikalischen
+        und virtuellen Adressen kommen. Weder U-Boot noch Redboot melden
+        einen Fehler, wenn man den Kernel an eine Adresse lädt, an der
+        sich überhaupt kein RAM befindet...
 \item Beim Laden des Kernels per TFTP kann es zusätzlich weitere Probleme
-	geben, die mit dem Netzwerk zusammenhängen. Diese reichen von falsch
-	aufgesetzten TFTP-Servern über falsch konfigurierte DHCP-Server oder
-	falschen IP-Adressen bis hin zu Treiber- oder Hardware-Problemen.
+        geben, die mit dem Netzwerk zusammenhängen. Diese reichen von falsch
+        aufgesetzten TFTP-Servern über falsch konfigurierte DHCP-Server oder
+        falschen IP-Adressen bis hin zu Treiber- oder Hardware-Problemen.
 \end{itemize} 
 
 \subsubsection{Bootprobleme: Im Kernel}
-- 
cgit v1.2.3

