From 7e5883bbd6e699d1fcee0814c5a172d6348bd63c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Manuel Traut <manut@linutronix.de>
Date: Thu, 27 Jan 2011 00:52:19 +0100
Subject: convert the rest to the new buildsys format

Signed-off-by: Manuel Traut <manut@linutronix.de>
---
 realtime/rt-basics/handout_rt-basics_de.tex | 32 ++++++++++++-----------------
 1 file changed, 13 insertions(+), 19 deletions(-)

(limited to 'realtime/rt-basics/handout_rt-basics_de.tex')

diff --git a/realtime/rt-basics/handout_rt-basics_de.tex b/realtime/rt-basics/handout_rt-basics_de.tex
index 8d98ccc..dd775b6 100644
--- a/realtime/rt-basics/handout_rt-basics_de.tex
+++ b/realtime/rt-basics/handout_rt-basics_de.tex
@@ -1,16 +1,10 @@
-\documentclass{lxarticle}
-\usepackage{german}
-\usepackage[utf8]{inputenc}
-\usepackage{lxheaders}
-\usepackage{lxextras}
+\input{confighandout}
 
-\begin{document}
+\subsection{Realtime Linux}
 
-\section*{Realtime Linux}
+\subsubsection{Grundlagen}
 
-\subsection*{Grundlagen}
-
-\subsubsection*{Was ist Echtzeit?}
+\paragraph{Was ist Echtzeit?}
 Vor der Betrachtung verschiedener Ansätze, Linux echtzeitfähig zu machen, ist es
 notwendig, einige grundlegende Begrifflichkeiten zur erläutern:
 \begin{itemize}
@@ -24,14 +18,14 @@ Auftreten eines Events und der Reaktion auf dieses Event.
 \item Jitter: Mit Jitter bezeichnet man die Varianz der Latenzzeit.
 \end{itemize}
 
-\subsubsection*{Anwendungsbereiche}
+\paragraph{Anwendungsbereiche}
 Die wohl gängigsten Anwendungsbereiche für Echtzeitsysteme sind die
 Steuerungs- und Automatisierungstechnik, Multimediasysteme und die Luft- und
 Raumfahrttechnik. Ein weiteres interessantes Einsatzgebiet stellt die 
 Finanzdienstleistung dar. Hier geht es insbesondere um die zeitgenaue,
 zuverlässige Abwicklung von Finanztransaktionen über hochverteilte Systeme.
 
-\subsubsection*{Anforderungen an ein Echtzeitsystem}
+\paragraph{Anforderungen an ein Echtzeitsystem}
 Ein Echtzeitsystem muß in der Lage sein, in einem garantierten Zeitrahmen auf
 ein Ereignis zu reagieren. Es muß also möglich sein, in möglichst kurzer Zeit
 von einer niederprioren Task auf eine hochpriore Task umzuschalten, falls diese
@@ -53,8 +47,8 @@ Prioritätsgrenze festgelegt. Jede Task, die die Resource belegt, wird auf die
 Prioritätsgrenze der Resource angehoben.
 \end{itemize}
 
-\subsection*{Realtime Linux Varianten}
-\subsubsection*{Historisches zu Echtzeitlinux}
+\subsubsection{Realtime Linux Varianten}
+\paragraph{Historisches zu Echtzeitlinux}
 Im Gegensatz zu traditionellen Echtzeitsystem wurde Linux ursprünglich nicht als
 solches designt. Als General Purpose Operating System wurde Linux auf Fairness
 und Durchsatz optimiert. Linux echtzeitfähig zu machen, bedeutet also, ein
@@ -73,7 +67,7 @@ und ist die Variante, die von den Linux Entwicklern zur Integration in den
 Hauptzweig von Linux abgenickt wurde.
 \end{itemize}
 
-\subsubsection*{RTAI}
+\paragraph{RTAI}
 Das Realtime Application Interface (RTAI) ist eine Entwicklung der Technischen
 Universität Mailand und entstand unter der Schirmherrschaft von Professor Paolo
 Mantegazza. Oberstes Designziel von RTAI ist und war es, die kleinstmöglichen
@@ -90,7 +84,7 @@ x86\_64 und diverse ARM Plattformen).
 RTAI ist ein typischer Vertreter des Dual Kernel Ansatzes. Abbildung
 \ref{img:rtai} zeigt die Funktionsweise von RTAI.
 
-\subsubsection*{Xenomai}
+\paragraph{Xenomai}
 Das Xenomai Projekt wurde im Jahre 2001 gegründet. Im Gegensatz zu RTAI erlaubt
 Xenomai auch Echtzeit im Userpace (RTAI erlaubt dies nur sehr eingeschränkt).
 Die Besonderheit von Xenomai sind die sogenannten Skins, die es vereinfachen sollen,
@@ -124,7 +118,7 @@ Komponenten. Abbildung \ref{img:ipipe} zeigt die Funktionsweise von IPIPE.
 \label{img:ipipe}
 \end{figure}
 
-\subsubsection*{Preempt RT}
+\paragraph{Preempt RT}
 Der Realtime Preemption Patch entstand ursprünglich aus Arbeiten von Ingo Molnar
 und Thomas Gleixner. Beide sind bis zum heutigen Zeitpunkt die treibenden Kräfte
 bei der Entwicklung von Preempt RT.
@@ -159,7 +153,7 @@ anderer Projekte haben die Vorzüge von Preempt RT bereits erkannt. Die Roadmap
 für Xenomai 3 sieht Preempt RT Support vor. Dies würde den Einsatz von Xenomai
 Skins auf Preempt RT Kerneln ermgöglichen.
 
-\subsection*{Kontrollfragen}
+\subsubsection{Kontrollfragen}
 
 \begin{enumerate}
 \item Was sind die wichtigsten Anforderungen an ein Echtzeitsystem?
@@ -170,4 +164,4 @@ beschriebenen Ansätze verfolgen Sie?
 spezielle API benötigt?
 \end{enumerate}
 
-\end{document}
+\input{tailhandout}
-- 
cgit v1.2.3

