From 1003ad45790088f8964d305f0cb047c39a60e9d3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Manuel Traut <manut@linutronix.de>
Date: Tue, 11 Jul 2017 18:39:31 +0200
Subject: add pruefung 2015 and 2011

Signed-off-by: Manuel Traut <manut@linutronix.de>
---
 2011-pruefung.tex | 87 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 87 insertions(+)
 create mode 100644 2011-pruefung.tex

(limited to '2011-pruefung.tex')

diff --git a/2011-pruefung.tex b/2011-pruefung.tex
new file mode 100644
index 0000000..94d01b8
--- /dev/null
+++ b/2011-pruefung.tex
@@ -0,0 +1,87 @@
+\documentclass{article}
+\usepackage{exam}
+\paper{Angewandte Informatik} % <- do not include FC, FT etc
+\version{0}                     % <- only needed for multiple choice exams
+\title{Manuel Traut}
+\time{60}                      % <- number of hours: default is three
+\semester{Sommersemester}
+\year{2011}                     % <- default is the current year
+\campus{-}
+\note{Beantworten Sie alle Fragen. Es sind keine Hilfsmittel zugelassen.}
+\version{12. Juli 2011}
+\begin{document}
+\begin{questions}
+\question Was versteht man unter dem Begriff 'Kernelpatch'?
+\marks{1}
+
+\question F\"ur die Linuxkernelentwicklung wurde das Versionskontrollsystem git
+entwickelt. Nennen Sie 6 Vorteile von git f\"ur die Linuxkernelentwicklung.
+\marks{3}
+
+\question Beschreiben Sie den Releasezyklus des Linuxkernels. Erkl\"aren Sie in
+diesem Zusammenhang auch die Begriffe 'Release Candidate', 'Release', 'stable
+Kernel', 'staging' und 'next'.
+\marks{6}
+
+\question Sie haben zwischen rcN und rcN+1 Ihre Kernelkonfiguration nicht
+ver\"andert. Kernel rcN funktioniert auf Ihrem Laptop, rcN+1 l\"auft in einen BUG,
+bevor der Initprozess angesprungen werden kann. Wie gehen Sie vor, damit auch
+zuk\"unftige Linuxkernel auf Ihrem Laptop booten?
+\marks{3}
+
+\question Linux l\"auft auf kleinen embedded Systemen, wie z.B. dem in der
+Vorlesung benutzten ARM basierten beagleboard, aber auch auf x86 Servern mit
+z.B. 64 CPUs und 32 GB RAM. Mit welchen Systemen und Methoden konnte diese
+Flexibilit\"at erreicht werden?
+\marks{3}
+
+\question Welche Hardware muss vom Bootloader initialisiert werden, damit ein
+Linuxkernel korrekt bootet?
+\marks{4}
+
+\question Linux ist ein monolithischer Kernel. Beschreiben Sie die Aufgaben des
+Kernels und markieren Sie die Aufgaben, welche typischerweise in einem
+Microkernel nicht im Kern implementiert sind.
+\marks{4}
+
+\question Ein von Ihnen entwickelter Kerneltreiber funktioniert nicht, welche
+Debuggingm\"oglichkeiten haben Sie? Beschreiben Sie 2 Methoden / Nennen Sie
+jeweils Vor- und Nachteile.
+\marks{6}
+
+\question Das Linuxtreibermodell kennt verschiedene Treiberarten. Worin besteht
+der Unterschied zwischen einem 'platform\_device\_driver' und einem
+'pci\_device\_driver'?
+\marks{4}
+
+\question Es ist technisch m\"oglich ein ext3 Dateisystem mit Hilfe des MTD-block
+Treibers auf einem lokalen NAND Flash zu betreiben. Weshalb macht es keinen
+Sinn?
+\marks{2}
+
+\question Nennen Sie je einen Vor- und Nachteil eines Threaded
+Interrupthandlings.
+\marks{2}
+
+\question In Kernelversion 2.6.39 wurde die Big Kernel Lock komplett eliminiert.
+Wozu diente die Lock und weshalb bestand Interesse die Lock zu ersetzen?
+\marks{4}
+
+\question Erkl\"aren Sie das 'Priority Inversion' Problem und wie diese
+Problematik mittels 'Priority Inheritance' entsch\"arft werden kann.
+\marks{5}
+
+\question Ihnen wird berichtet, dass die letzten Ausgaben eines Linuxsystems in
+etwa:
+'Freeing init memory: 120K'
+lauten. Nennen Sie 4 m\"ogliche Ursachen.
+\marks{2}
+
+\question Sie wollen ein embedded System komplett aus dem 64 MByte gro\ss en NOR
+Flash betreiben. Beschreiben Sie, z.B. anhand einer Skizze, welche
+Kernelsubsysteme / Treiber Sie verwenden w\"urden und wie Sie den Speicher
+den einzelnen Kernelsystemen / -treibern zuordnen w\"urden.
+\marks{5}
+
+\end{questions}
+\end{document}
-- 
cgit v1.2.3

