From f6f0ee15f6ab3bee6150edb7b842c6624bfd8cae Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Manuel Traut <manut@linutronix.de>
Date: Wed, 26 Jan 2011 01:49:35 +0100
Subject: Aufräumen und neu strukturieren Teil 1
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

- alle images wurden ins Wurzelverzeichnis verschoben

- TEXINPUTS wird projektspezifisch gesetzt

- es besteht die Möglichkeit einzelne pdfs zu generieren (wie bisher)
   desweiteren ist es möglich eigene Zusammenstellungen anzulegen

- Einsstellungen welche das Design der Dokumente definieren werden nun
   in config*.tex & tail*.tex im Wurzelverzeichnis definiert

- templates an neue Umgebung angepasst

- in jedem Kapitelverzeichnis liegt nun eine Datei section welche das Kapitel
   beschreibt (mind. überschrift). Diese kann ggf. inkludiert werden.

- TODO: es sind noch nicht alle Dokumente auf die neue Struktur umgestellt
   (siehe Makefile)

Signed-off-by: Manuel Traut <manut@linutronix.de>
---
 flash-memory/ubi/handout_ubi_de.tex | 24 +++++++++---------------
 1 file changed, 9 insertions(+), 15 deletions(-)

(limited to 'flash-memory/ubi/handout_ubi_de.tex')

diff --git a/flash-memory/ubi/handout_ubi_de.tex b/flash-memory/ubi/handout_ubi_de.tex
index 0cf7aec..0f4b4cb 100644
--- a/flash-memory/ubi/handout_ubi_de.tex
+++ b/flash-memory/ubi/handout_ubi_de.tex
@@ -1,14 +1,8 @@
-\documentclass{lxarticle}
-\usepackage{german}
-\usepackage[utf8]{inputenc}
-\usepackage{lxheaders}
-\usepackage{lxextras}
+\input{confighandout}
 
-\begin{document}
+\subsection{Unsorted Block Images (UBI)}
 
-\section*{Unsorted Block Images (UBI)}
-
-\section*{Was ist UBI?}
+\subsubsection{Was ist UBI?}
 
 UBI kann am ehesten als Logical Volume Manager (LVM) für mtd-Devices
 bezeichnet werden. Beim Start scanned UBI das mtd-Device und baut eine
@@ -19,7 +13,7 @@ bereits erkennt.
 Dieser Gesamtvorrat an physikalischen Eraseblöcken wird jetzt im
 nächsten Schritt an sogenannte UBI-Volumes verteilt.
 
-\section*{UBI-Volumes}
+\subsubsection{UBI-Volumes}
 
 UBI-Volumes entsprechen etwa den Partitionen anderer Systeme. Der von
 einem mtd-Device bereitgestellte Speicher wird also in mehrere unabhängige
@@ -54,7 +48,7 @@ Platte zum anderen bewegt werden muss. Auf Flash-Speichern gibt es keine
 Seek-Zeiten, was UBI hier zugunsten eines auf Flash optimierten Designs
 ausnutzt.
 
-\subsection*{Statische Volumes}
+\paragraph{Statische Volumes}
 
 Statische Volumes sind für Anwendungen gedacht, die kein Dateisystem
 benötigen. Ein praktisches Beispiel ist ein kleines Volume, das lediglich einen
@@ -69,7 +63,7 @@ wenig Code (einige kB) möglich.
 Statische Volumes enthalten also immer nur einen einzigen Datenblock, der
 in einem Vorgang geschrieben werden muss.
 
-\subsection*{Dynamische Volumes}
+\paragraph{Dynamische Volumes}
 
 Dynamische Volumes sind dafür gedacht, ein Dateisystem zu enthalten.
 Man verwendet sie also beispielsweise für ein Root-Filesystem oder für
@@ -77,7 +71,7 @@ Volumes, die Nutzerdaten enthalten.
 
 Dynamische Volumes verwendet man am Besten mit dem Dateisystem ubifs.
 
-\subsection*{UBIGLUEBI}
+\paragraph{UBIGLUEBI}
 
 UBIGLUEBI ist ein Aufsatz auf UBI, der für jedes Volume wieder ein
 mtd-Device bereitstellt. Dies klingt zunächst überraschend, da UBI ja schon
@@ -89,7 +83,7 @@ Heute gibt es ubifs, das direkt auf UBI aufsetzt und folglich kein
 mtd-Device benötigt. Da ubifs ohnehin in allen Bereichen deutliche Vorteile
 gegenüber jffs2 hat, wird UBIGLUEBI in der Regel nicht mehr benötigt.
 
-\section*{UBI-Tools}
+\subsubsection{UBI-Tools}
 
 Da UBI von den MTD-Entwicklern implementiert wurde, sind die UBI-Tools
 Bestandteil der MTD-Tool-Kollektion. Diese gibt es mittlerweile als
@@ -169,4 +163,4 @@ Weitere Informationen sind unter folgender URL erhältlich:
 http://www.linux-mtd.infradead.org/doc/general.html
 \end{lstlisting}
 
-\end{document}
+\input{tailhandout}
-- 
cgit v1.2.3

